Datenspeicher:
	Diskette 51/4", 640 K Byte
	
Datenausgänge:
	2 Ausgänge V 24 fur Drucker oder EDV, umstellbar auf IFSS
(20-mA-Stromschleife)
	
Standardsoftware:
	Zyklus, Statistik, Akkumulation, Glättung, 1.-5.Ableitung,
Extremwertausdruck; Konzentrationsbestimmung (lineare oder
quadratische Eichkurve), Filebehandlung (Copy, Rename, Move, Delete, List);
Kontroll- und Fehlersuchprogramme; Datenausgabe fur Drucker
	
Ergänzungssoftware:
	mathematische Datenbehandlung (Addition, Subtraktion, Normierung,
Glättung, 1 -5. Ableitung, Addition einer Konstanten, Multiplikation mit
einer Konstanten), grafische Spektrenauswertung, Flächenberechnung,
Bandentrennung, Untergrundkorrektur, Speicher- und Suchroutinen;
methodenspezifische Software:
MULTICOMPONENT ANALYSIS, GEL-SCANNING ANALYSIS,
KINETICS, COLOR MEASUREMENT, PHOTOKINETICS/FLUORESCENCE
BASIC-INTERPRETER & METHODS
	
Netzanschluß:
	220V; 50/60 Hz
Sonderausführungen fur 110V, 127V und 240V
	
Leistungsaufnahme:
	max. 320 VA
	
Umgebungstemperatur:
	+ 10 °C bis + 35 °C bei maximal 75% relativer Luftfeuchte
	
Abmessungen:
SPECORD M 42
SPECORD M 400
	Breite x Tiefe x Höhe
1 090 mm x 610 mm x 610 mm
1 090 mm x 660 mm x 610 mm
	
Masse:
	ca. 95 kg
	
Drucker K 6313:
	Matrixdrucker fur Display-Hardcopy,
Text- und Tabellendarstellung (80Zeichen pro Zeile),
Grafikdarstellung in A4-Format oder in gedehnten
Abszissenmaßstäben
	
NetzanschluB:
	220V/240V,47...63Hz
Sonderausfuhrung fur 110V/127V
	
Leistungsaufnahme:
	max. 70 VA
	
Abmessungen:
	Breite x Tiefe x Höhe
370 mm x 280 mm x 130 mm
	
Masse:
	ca. 7 kg
	
Auslieferung kann in Orginalzustand erfolgen, aber besser mit Rechnerkopplung + entsprechender Anwendersoftware- DOS oder Windows
Voraussetzung: IBM- PC